附件1

适老化改造项目补贴范围目录

序号	功能	项目名称	参数规格及要求
一、改造类物品和材料
1	如厕洗澡安全	地面防滑	采用PVC材质地胶，防湿滑系数为≥R9，地面防滑厚度≥2mm;抗菌防霉易清洗，适用于卫浴间、厨房等较湿滑地方。
2
卫生间

改造	给老人卫生间改造所需的物品、主材及辅材，包括消除地面高度差、门洞扩宽、安装移门，吊顶、排水，铺设地砖、疏水防滑地垫、防滑地胶等。
3
蹲坑改
坐便器	蹲坑拆除后改装坐便器所需的物品、主材及辅材。包括地面处理、水路改造、坐便器安装等。
4
适老智能
坐便器	通过自动清洗、烘干，可减少老人因弯腰擦洗引起的跌倒等隐患。
5
整体卫浴	具备沐浴功能，配置手持花洒、照明、排风、安装扶手地面防滑、洗手盆及如厕功能等适用于老年人使用。
6
坐式

淋浴器	坐位采用折叠设计，可站可坐，不占空间；采用恒温设计；采用多喷头喷淋臂设计可随意调节角度，雾状喷水方式。
7
上翻

沐浴椅	外层材料采用ABS或者尼龙原装环保料，面管两端人工倒角。承重力≥100kg。
8
电动升降
适老

洗手台	台盆可自由升降，方便轮椅进入及轮椅老人适用，应包含洗手盆、双侧无障碍扶手、镜子、升降支架主体、下水配件等。
9	室内行走便利	防滑一字
扶手	用于老人抓握助力，防跌倒，外层管径约35毫米。内层不锈钢或铝合金材质，外层为ABS或PVC或树脂材料，防转动设计。
10
防滑L型
扶手	用于老人抓握助力，防跌倒，外层管径约35毫米。内层不锈钢或铝合金材质，外层为ABS或PVC或树脂材料，防转动设计。
11
U型上翻落地扶手	用于老人抓握助力，防跌倒，外层管径约35毫米。内层不锈钢或铝合金材质，外层为ABS或PVC或树脂材料，防转动设计。
12
过道实木扶手	直径约35mm，实木扶手，环保油漆制作。
13
门槛无障碍改造	门槛高差移除，增加无障碍坡道，材质为天然橡胶，表面凹凸条纹防滑设计，耐水防滑、承重力≥500kg。
序号	功能	项目名称	参数规格及要求
14	居家环境改善	厨房改造	厨房改造所需的物品、主材及辅材，包括消除地面高度差、水电老旧线路、门洞扩宽、墙面处理、安装移门，吊顶、排水，铺设防滑地砖及水泥、黄沙、涂料等辅助材料。
15
厨房适老升降吊柜	可灵活控制吊柜上升、下降及暂停，方便老年人取物使用。
16
适老灶台	柜体可自由升降；降低灶台或留出容膝空间，方便轮椅进入或矮小老人适用。
17
适老

操作台	降低操作台高度或留出容膝空间，方便轮椅进入或矮小老人适用。
18
智能门锁	提供多样化解锁方式，满足老年人无钥匙进入。
二、其他类物品和材料
19	如厕洗澡安全	洗澡椅	椅架为铝合金材质，座板、背靠板为PE材质，座面板、坐垫为EVA材质，座椅高度≥3段可调节，折叠时可自行站立，扶手可抬起。
20
移动马桶	采用钢管或铝合金（树脂）+PP材质，具备座椅高度可调节等功能。
21
可拆卸式
马桶扶手	PP扶手，弹性防滑扶垫；双侧扶手静态承重可达200KG；无需打孔安装，扶手可上翻收起或前后移动，方便老人进出。
22
适老分体智能座便盖	适合居家原座便器，方便老年人清洗臀部，材质为PP缓降盖板，加热方式为即热式。
23
马桶

增高器	采用PE抗菌材质，增加马桶高度，两侧扶手设置，方便老人起身辅助。适用于关节受限老人的如厕起身。
24
马桶辅助升降椅	电动起身功能，帮助关节受限、腰腿弯曲障碍及膝关节疼痛无力的老人，更好的如厕起身下蹲；两侧配有扶手，扶手可随机升降；清消便捷，无死角。
25
恒温花洒	采用拨杆式把手，冷热混水阀，龙头连接花洒，具备恒温功能，防止老年人烫伤，可淋浴。
26
抽拉式

水龙头	采用拨杆式把手，冷热混水阀，不锈钢材质、水龙头可抽拉、升降和旋转，方便不同身高老人适用。
27
智能便携洗浴机	智能助浴，支持擦洗、淋浴，免入水、免移动，床上助浴更灵活。
28
洗澡床	可充气，环保PVC材质。
29	室内行走便利	床边扶手	扶手采用无凉感的材质，底座采用稳固金属材料，落地式或者床板上安装，便于老人上下床助力起身。
30
感应

小夜灯	采用红外线感应装置，LED节能灯泡，灯亮时间应适应老年人安全行走的要求，适用于卧室、厕所、厨房、通道等，方便老人起夜。
序号	功能	项目名称	参数规格及要求
31
防撞垫	采用环保EVA/NBR材质，适用于家具及墙壁阳角处粘贴。
32	居家环境改善	适老

床头柜	床头柜应稳固，采用多层板材料，高度≥650mm，以辅助老人起立。
33
适老

扶手椅	扶手椅应稳固，扶手处应留有可放置拐杖位置，座垫为高密度海绵，外套透气布料或皮质材质。
34
适老

换鞋凳	主材实木支架，自带扶手，助力老人起身坐下
35
适老餐桌	餐桌应稳固，桌边角处采用倒圆工艺，无锐角，底部应方便轮椅进入。
36	智能监测跟进	门磁

感应器	装在门或窗的位置，实时监测门窗开闭状态，触发及时报警，传输模式为NB/4G/WiFi/蓝牙/zigbee，可用手机电话语音、短信、微信公众号等多种手段，同时向老人子女、社区政府等发出信息。
37
红外

探测器	安装在卧室、客厅等老年人频繁活动区域，探测老年人活动情况。
38
呼叫门铃	采用无线传输，以震动闪光方式提醒老人有客来访。
39
烟雾

报警器	对周围环境中烟雾浓度监测，可用手机、电话语音、短信等多种手段，同时向老人子女、社区等发出报警信息。
40
燃气

报警器	对周围环境中低浓度可燃气体进行实时采集，可用手机、电话语音、短信等多种手段，同时向子女、社区等发出报警信息。
41
电力

脉象仪	用电管理人工智能产品，在传统的用电监测的基础上实现对老人行为的监测，基于过去的生活习惯，进行异常行为的安全预警。
42
智能监控摄像头	双向实时视频或语音通话，及时掌握老人在家实时情况。
43	辅助器具适配

自助进食器具	辅助老年人进食，包括防洒碗（盘）、助食筷、弯柄勺（叉）、饮水杯（壶）。
44
LED助视放大镜	采用柔和LED光源，按压式开关设计，黑暗环境也可以方便使用。
45
腋杖	腋杖，高强度铝合金管材，高度可调节，适合不同身高的人使用，承重≥100kg。
46
手杖	高度可调节，含三角拐、四角拐、双弯四角拐等。
47
床边桌	桌腿带万向静音轮，升降装置采用优质可调阻尼器调节高度。注塑封边桌面，方便老人或者病人进餐。
48
移位枕	形状：R型或者三角型，高密度海绵，外套为全棉材质，适用于卧床老人护理翻身垫，预防压疮。
49
调节

靠背器	不锈钢或铝合金材质，轻便透气，角度可调可折叠，承重200公斤以上。
序号	功能	项目名称	参数规格及要求
50
护理床

普通床垫	长宽规格与床匹配，床垫外套可拆卸，具有防水、拨水功能，可迅速清除水渍、尿渍、血渍及粪便，无渗漏。
51
防褥疮

床垫	防褥疮气垫床垫/放褥疮静态床垫，床垫具有防水、拨水功能，可迅速清除水渍、尿渍、血渍及粪便，无渗漏。分压性好，减少剪切力，防治肌肉、骨骼及皮肤表层之间压力性溃疡的产生以及已有褥疮情况恶化。
52
轮椅座垫	可分散人体重力，减轻了压力给尾骨、坐骨带来的压迫。
53
助起床垫	以电力驱动替代人力，放置床上、沙发等平整处，卧床者就能自主操作起身、起床等坐卧位置，具体护理床起背抬腿功能，直接放在家里床上就可以使用
备注
此次适老化改造不含人工费用，改造所需的水泥、黄沙、涂料等辅助材料可以补贴