
附件1

2023年在建民用建筑工程汇总表

	序号
	工程名称
	工程地点
	建设单位
	图审单位
	设计单位项目负责人及联系电话
	监理单位项目负责人及联系电话
	施工单位项目负责人及联系电话
	结构类型（层数）
	面积
	形象进度
	工程类型
	是否执行绿建
	联系人及电话
	总栋数
	开工日期

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件2

建筑工程绿色建材应用比例核算方法

    一、参照国家标准《绿色建筑评价标准》（GB/T50378-2019），绿色建材应用比例计算方法如下： 

P=[（Q1+Q2+Q3+ Q4）/100]×100% 

式中：P—绿色建材应用比例；

      Q1 —主体结构材料指标实际得分值；

Q2 —围护墙和内隔墙指标实际得分值；

Q3 —装修指标实际得分值；

Q4 —其他指标实际得分值。

    二、设计、施工单位可参照《绿色建材使用比例计算及选用表》计算绿色建材应用比例设计分值、核算分值。施工图设计文件应明确建筑工程的绿色建材应用比例要求，并在建筑专业施工图设计说明或绿色建筑专篇中载明。

绿色建材使用比例计算及选用表

	计算项
	计算要求
	计算

单位
	计算得分

范围
	设计

分值[1]
	选用绿色建材产品名称[2]
	核算

分值[2]

	主体结构

（Q1）
	预拌混凝土
	80%≤比例≤100%
	m³
	10~20
	
	预拌混凝土
	

	
	
	
	
	
	
	......
	

	
	预拌砂浆
	50%≤比例≤100%
	m³
	5~10
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	......
	

	围护墙

和内隔墙

（Q2）
	非承重

围护墙墙材
	80%≤比例≤100%
	㎡
	5~10
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	......
	

	
	内隔墙墙材
	80%≤比例≤100%
	㎡
	5~8
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	......
	

	装修

（Q3）
	外墙装饰

面层材料

（非玻璃幕墙）
	80%≤比例≤100%
	㎡
	3~5
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	......
	

	
	内墙装饰

面层材料
	80%≤比例≤100%
	㎡
	3~5
	
	内墙装饰

面层材料
	

	
	
	
	
	
	
	......
	

	
	室内顶棚装饰

面层材料
	80%≤比例≤100%
	㎡
	3~5
	
	室内顶棚装饰

面层材料
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	室内地面装饰

面层材料
	80%≤比例≤100%
	㎡
	3~5
	
	室内地面装饰

面层材料
	

	
	
	
	
	
	
	......
	

	
	门窗幕墙材料
	80%≤比例≤100%
	㎡
	5~10
	
	门窗幕墙材料
	

	
	
	
	
	
	
	......
	

	其他

（Q4）
	保温材料
	80%≤比例≤100%
	㎡
	3~5
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	......
	

	
	卫生洁具
	80%≤比例≤100%
	具
	3~5
	
	卫生洁具
	

	
	
	
	
	
	
	......
	

	
	防水材料
	80%≤比例≤100%
	㎡
	3~5
	
	防水材料
	

	
	
	
	
	
	
	......
	

	
	密封材料
	80%≤比例≤100%
	kg
	1~2
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	......
	

	
	其他材料
	80%≤比例≤100%
	
	3~5
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	......
	

	项目绿色

建材应用

比例（P）
	设计值[1]
	

	
	核算值[2]
	

	说明：

1．表中标注“[1]”由设计单位填写，标注“[2]”由施工单位编写。由设计单位或施工单位单独编写时，可做适当调整。

2．表中的设计分值、核算分值均采用“内插法”计算，计算结果取小数点后1位。

3．预拌混凝土应包含预制部品部件的混凝土用量；预拌砂浆应包含预制部品部件的砂浆用量；围护墙、内隔墙采用预制构件时，计入相应体积计算；结构保温装修等一体化构件分别计入相应的墙体、装修、保温、防水材料计算公式进行计算。

4．各绿色建材使用比例计算依据为：计算项的绿色建材使用之和占其所使用的材料总和的比例，主体结构材料采用体积比（例如：预拌混凝土使用比例=预拌混凝土使用体积和/工程所有混凝土之和），卫生洁具采用数量比，密封材料采用重量比，其他材料均采用面积比（例如：内隔墙绿色建材使用比例=各楼层内隔墙使用绿色建材的墙面面积之和/各楼层内隔墙墙面总面积）。计算时，可不扣除门、窗、预留洞口、灯具、设备等面积。


附件3

福建省建筑节能工程施工质量检查表

市、县：                   建设单位：                   

项目名称：                 施工单位：                  

设计单位：                 监理单位：                   

	序号
	检查项目
	施工部分
	监理部分

	
	
	检查标准
	符合
	基本符合
	不符合
	检查标准
	符合
	基本符合
	不符合

	1
	方案编制
	建筑节能工程施工前，施工单位应编制建筑节能工程施工技术方案并经审查批准
	
	
	
	总监必须对节能专项施工方案进行审查签认
	
	
	

	2
	设计变更
	任何设计变更均不得降低建筑节能效果
	
	
	
	监理单位在建筑节能设计变更实施前应确认
	
	
	

	
	
	当设计变更涉及建筑节能效果时，该项变更应经原施工图设计审查机构审查
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	在建筑节能设计变更实施前应办理设计变更手续，并获得监理或建设单位的确认
	
	
	
	
	
	
	

	3
	进场验收、核查、复验
	节能工程的材料、构件等进场验收、保温隔热材料和粘结材料等的进场复验符合验收规定；

幕墙保温材料、幕墙玻璃、隔热型材的复验及性能检测；

建筑外门窗及玻璃的进场验收、外门窗及中空玻璃的复验及性能检测；

风机盘管机组复验及性能检测；

照明光源、灯具及其附属装置的进场验收，低压配电系统选择的电缆、电线的截面和每芯导体电阻值的复验及性能检测
	
	
	
	经审核所有资料合格，并签认；材料不合格，退场并未使用，保温隔热材料和粘结材料的见证取样送检；幕墙材料、幕墙玻璃、隔热型材的见证取样送检及型式检验报告的审核签认；外窗及中空玻璃的见证取样送检及型式检验报告的审核签认；风机盘管机组的见证取样送检；低压配电系统选择的电缆、电线的截面和每芯导体电阻值的见证取样送检
	
	
	

	4
	墙体节能工程
	墙体施工
	1.保温隔热材料的厚度
	
	
	
	按照设计文件及规范验收合格，并签认；施工中存在问题，有整改通知未验收
	
	
	

	
	
	
	2.保温板材与基层及各构造层之间的粘结或连接及与基层的粘结强度拉拔试验
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	3.保温浆料与基层及各层之间的粘结必须牢固，不应脱层、空鼓和开裂
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	4.保温层采用后置锚固件应进行锚固力现场拉拔试验
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	预制保温板浇筑混凝土墙体保温板、保温浆料作保温层、保温砌块砌筑、预制保温墙板、隔汽层的设置及做法符合设计及验收规定。
	
	
	
	
	
	
	

	5
	幕墙节能工程
	密封条、单元幕墙板块之间的密封处理、开启扇关闭、保温材料厚度及安装质量符合验收规定。
	
	
	
	按照设计文件及规范验收合格，并签认；施工中存在问题，有整改通知未验收
	
	
	

	
	
	遮阳设施的安装、热桥部位的隔断热桥措施、幕墙隔汽层、冷凝水的收集和排放质量符合验收规定。
	
	
	
	
	
	
	

	6
	门窗节能工程
	外门窗框或副框与洞口之间的间隙填充、外窗遮阳设施、天窗安装质量符合验收规定。
	
	
	
	按照设计文件及规范验收合格，并签认；施工中存在问题，有整改通知未验收
	
	
	

	7
	屋面节能工程
	保温隔热层的敷设及热桥部位的保温隔热措施、通风隔热架空层、采光屋面、屋面的隔汽层质量符合验收规定。
	
	
	
	按照设计文件及规范验收合格，并签认；施工中存在问题，有整改通知未验收
	
	
	

	8
	地面节能工程
	基层处理、地面保温层、隔离层、保护层、有防水要求的地面保温层及表面防潮层、保护层符合设计要求，并应按施工方案施工。
	
	
	
	按照设计文件及规范验收合格，并签认；施工中存在问题，有整改通知未验收
	
	
	

	9
	通风与空调节能工程
	设备、阀门及附件，温控、计量及水力平衡装置安装质量、风管严密性检验和漏风量测试记录、组合式空调机组、柜式空调机组、新风机组、单元式空调机组的安装质量、风机盘管安装质量；风机规格、数量和及安装符合验收规定。
	
	/
	
	按照设计文件及规范验收合格，并签认；施工中存在问题，有整改通知未验收
	
	/
	

	
	
	带热回收功能的双向换气装置和集中排风系统中的排风热回收装置的安装质量、电动两通调节阀、水力平衡阀、冷（热）量计量装置等自控阀门与仪表安装符合验收规定。
	
	/
	
	
	
	/
	

	
	
	空调风管系统及水系统管道及部件的绝热层和防潮层、冷热水管道与支、吊架之间应设置绝热衬垫符合验收规定。
	
	/
	
	
	
	/
	

	
	
	通风与空调系统隐检、通风机和空调机组等设备的单机试运转和调试应及时，总风量与设计风量的允许偏差符合规范规定
	
	/
	
	
	
	/
	

	10
	空调

系统

冷热

源及

管网

节能

工程
	材料设备进场验收、绝热材料等复验及性能检测，隐蔽工程验收、设备、阀门及附件，温控、计量及水力平衡装置安装质量符合验收规定。
	
	/
	
	经审核所有资料合格，并签认；材料不合格，退场并未使用，绝热材料的见证取样送试及型式检验
	
	/
	

	
	
	冷热源侧的电动两通调节阀、水力平衡阀及冷（热）量计量装置等自控阀门与仪表安装，锅炉、热交换器、电机驱动压缩机的蒸气压缩循环冷水（热泵）机组、蒸汽或热水型溴化锂吸收式冷水机组及直燃型溴化锂吸收式冷（温）水机组等设备的安装符合验收规定。
	
	/
	
	按照设计文件及规范验收合格，并签认；施工中存在问题，有整改通知未验收
	
	/
	

	
	
	冷却塔水泵等辅助设备安装、空调冷热源水系统管道及配件绝热层和防潮层及保护层、冷热源机房、换热站内部空调冷热水管道与支、吊架之间绝热衬垫，空调与采暖系统冷热源和辅助设备及其管道和管网系统试运转及调试符合验收规定。
	
	/
	
	
	
	/
	

	11
	配电与照明节能工程
	低压配电系统调试，低压配电电源质量检测，测试并记录照明系统的照度和功率密度值符合验收规定。
	
	
	
	按照设计文件及规范验收合格，并签认；施工中存在问题，有整改通知未验收
	
	
	

	12
	验收
	分项工程质量验收记录；必要时应核查检验批验收记录
	
	
	
	按照设计文件及规范验收合格，并签认；施工中存在问题，有整改通知未验收
	
	
	

	
	
	建筑围护结构节能构造现场检验记录，夏热冬冷地区外窗气密性现场检测报告
	
	
	
	对现场实体检验旁站、见证、记录及签认
	
	
	

	
	
	风管及系统严密性检验记录，现场组装的组合式空调机组的漏风量测试记录，设备单机试运转及调试记录，系统联合试运转及调试记录，系统节能性能检验报告，施工方案等重要技术资料
	
	
	
	按照设计文件及规范验收合格，并签认；施工中存在问题，有整改通知未验收
	
	
	

	
	
	建筑设备工程系统节能性能检测
	室内温度
	
	
	
	对现场实体检验旁站、见证、记录及签认
	
	
	

	
	
	
	各风口的风量
	
	
	
	
	
	/
	

	
	
	
	通风与空调系统的总风量
	
	
	
	
	
	/
	

	
	
	
	空调机组的水流量
	
	
	
	
	
	/
	

	
	
	
	空调系统冷热水、冷却水总流量
	
	
	
	
	
	/
	

	
	
	
	平均照度与照明功率密度
	
	
	
	
	
	/
	


检查组成员签字：       

检查日期：
附件4

勘察现场作业项目清单

	项目名称
	项目地址
	勘察单位名称
	勘察单位项目负责人及联系方式
	建设单位名称
	建设单位项目负责人及联系方式
	布置勘探孔数量
	钻探设备数量
	钻探进场时间
	钻探拟退场时间

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


　连城县住房和城乡建设局　　　 　     2023年11月8日印发  


