2023年条件与标准

危房怎么改造？

答：（1）改造方式：以加固方式为主，C级危房全部采用修缮加固方式予以改造；D级危房可加固的要优先选择修缮加固，其次才是拆除重建。

（2）加固方法：
	加固项目
	加固目的
	加固方法与图例

	地基基础
	提高地基、基础承载力，减小不均匀沉降及对上部结构造成的破坏
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地基注浆加固                        扩大基底面积加固

	房屋整体性
	提高房屋整体性与抗倒塌能力
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墙体之间捆绑式加固：配筋砂浆带          楼（屋）盖与墙体连接加固：角钢支托

	砖石墙体
	提高砖石墙体承载力与抗倒塌能力，修复墙体局部出现的裂缝、剥落等缺陷
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砂浆面层加固                         裂缝修复

裂缝修复：缝细小时表面封掉，缝较宽时内部灌浆，较长时中间阻断，关键部位加筋补强

	生土墙体
	提高生土墙体承载力与抗倒塌能力；修复墙体局部出现的裂缝、剥落等缺陷
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砂浆面层加固                         裂缝修复

裂缝宽度较小时，可采用水泥浆、石膏浆或水玻璃等材料灌缝处理；裂缝较宽时，可先采用草泥塞填处理

	木构件
	提高木构件与节点的承载能力与刚度，减小木构件的变形与节点转动，提高木构件的耐久性能
	1、干缩裂缝较大时，可用楔状木条嵌补，并采用胶粘剂粘牢。嵌补后必须采用铁箍紧固

2、严重腐朽、虫蛀时，应更换构件；轻微腐朽或虫蛀时，可在表面涂刷水溶性防腐剂或油性防腐剂
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木构件节点加固

	混凝土结构
	提高混凝土构件的承载力与耐久性能
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增大截面加固                            角钢包角加固


（3）改造后鉴定：具体评定工作要委托有资格的第三方机构进行。住房应达到《农村危险房屋鉴定技术导则（试行）》中的“A、B级”标准。

