附件1           

连城县工程建设项目“多测合一”申请表

委托单位（个人）：                                                      

委托人身份证号码：                                                     

委托人联系电话号码：                                                   

项目测绘位置：                                                         

	序号
	项目阶段名称
	事项名称
	涉及

测量项目
	测绘成果名称
	委托情况(是打“√”，否打“×”

	1
	前期

阶段
	规划选址及用地预审
	地形测量
	地形测量成果报告（1、测量说明；2、坐标成果表；3、1:500或1:1000地形图）
	□

	
	
	供地测量
	拨地测量
	拨地测量成果报告（1、测量说明；2、拨地测量坐标成果表；3、土地拨地测量图）
	□

	
	
	不动产

首次登记测量
	首次登记

宗地测量
	首次登记宗地测量成果报告（1、测量说明；2、、坐标成果表；3、宗地图）
	□

	
	
	办理工程

规划许可、房屋备案登记
	建筑面积（预测）
	建筑面积预测成果报告（1、测量说明；2、面积计算成果表）
	□

	
	
	规划监督

测量
	建筑放、验线测量
	规划放、验线测量成果报告（1、测量说明；2、规划建筑红线放线桩位现场移交单；3、建筑红线放样数据详图）
	□

	2
	竣工

验收

办证

阶段


	竣工测绘
	规划核实测量
	规划核实测量成果报告（1、测量说明；2、验测平面位置详图；3、规划条件核实信息表；4、分栋建筑规划条件核实表；5、验测建筑高度；6、规划面积测量分层图；7、照片拍摄位置示意图）
	□

	
	
	
	绿地测量
	绿地测量成果报告（1、测量说明；2、规格树木位置与属性信息表；3、规格树木与管线关系信息表；4、规格树木与管线关系信息标注图；5、绿地属性信息表；6、绿地信息标注图；7、绿地覆土厚度计算表；8、绿地覆土层面标高点阵图；9、360度全景影像位置示意图）
	□

	
	
	
	人防测量
	人防测量成果报告（1、测量说明；2、人防工程测绘总表；3、人防面积对照表；4、人防位置示意图；5、人防分布图；6、人防口部分布示意图；7、防空地下室典型剖面层高及标高示意图）
	□

	
	
	
	消防测量
	消防测量成果报告（1、测量说明；2、建筑类别测量表；3、总平面布局测量表、总平面略图；4、建筑高度略图；5、防火分隔测量表、分层平面略图；6、防烟分隔测量表、安全疏散和防烟分隔略图；）
	□

	
	
	
	地下管线测量
	地下管线测量成果报告（1、测量说明；2、地下管线测量成果表；3、地下管线测量竣工图）
	□

	
	
	土地核验
	用地复核测量
	用地复核测量成果报告（1、测量说明；2、土地复核测量坐标成果表；3、土地竣工测量图）
	□

	
	
	总登记

宗地测量
	宗地测量
	不动产测量成果报告（1、测量说明；2、界址点坐标成果表；3、不动产权籍调查表（首次登记）；4、宗地图）
	□

	
	
	房产面积测绘
	房产测量

（实测）
	房屋面积测绘成果报告（1、房屋面积测绘计算说明；2、房屋建筑面积总表；3、房屋建筑面积分层汇总表；4、单元面积明细表；5、房屋分户面积明细表；6、分户图）
	□


委托人签字确认：                                                   年    月    日

附件2

连城县工程建设项目“多测合一”服务合同（范本）
甲方（单位全称）：                                           
住所地：                                                  
法定代表人（或负责人）：                                     
联系方式：                                                  
项目联系人：                 联系人手机：                   
通信地址：                              邮政编码：          
电话：                              传真：              
电子信箱：                                                  

乙方（单位全称）：                                           
住所地：                                                  
法定代表人（或负责人）：                                     
开户银行：                                                  
账号：                                                  
联系方式：                                                  
项目联系人：               联系人手机：                     
通信地址：                              邮政编码：          
电话：                              传真：              
电子信箱：                                                  
甲方（委托方）和乙方（受托方）经平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国测绘法》等相关法律、法规和测绘行业有关规定，达成如下协议，并由双方共同恪守。
根据甲方的委托要求，乙方依照国家、地区及行业的有关政策、法规及规范要求，按时向甲方提交测绘成果。
第一条 项目概况
本合同约定的测绘项目位于    区      路（或地点），项目用地面积约      平方米；建筑物约     幢，总建筑面积约      平方米。 

第二条 委托测绘服务事项
	序号
	测绘项目名称
	委托情况
（是打“√”，否打“×”）

	1
	项目前期
测绘工作
	拨地测量
	□

	
	
	首次登记宗地测量
	□

	
	
	建筑放线测量
	□

	2
	竣工验收
登记测绘工作
	规划核实测量
	□

	
	
	绿地测量
	□

	
	
	人防测量
	□

	
	
	消防测量
	□

	
	
	地下管线测量
	□

	
	
	用地复核测量
	□

	
	
	宗地测量
	□

	
	
	房产测绘
（预测、实测）
	□


上述委托测绘服务事项合计     项。
第三条 委托测绘服务工作要求
（一）完成测绘的期限：
自      年   月   日始，至     年   月   日止；
（二）进度要求：                            。
第四条 执行的技术规范及技术要求

1.《道路交通标志和标线》GB 5768.3 ；

2.《房产测量规范第1单元：房产测量规定》GB/T 17986.1-2000；

3.《房产测量规范第2单元：房产图图式》GB/T 17986.2 ；

4.《数字测绘成果质量检查与验收》GB/T 18316；

5.《国家基本比例尺地图图式第1部分：1:500 1:1000 1:2000地形图图式》GB/T 20257.1 ；

6.《测绘成果质量检查与验收》GB/T 24356；

7.《建筑设计防火规范(2018年版)》GB 50016 ；

8.《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045;

9.《工程测量规范》GB 50026；

10.《人民防空地下室设计规范》GB 50038；

11.《城市居住区规划设计标准》GB 50180；

12.《城市规划基本术语标准》GB/T 50280；

13.《建筑工程建筑面积计算规范》GB/T 50353；

14.《城市绿地设计规范(2016年版)》GB 50420；

15.《建筑防排烟系统技术标准》GB 51251；

16.《全球定位系统实时动态测量(RTK)技术规范》CH/T 2009；

17.《管线测绘技术规程》CH/T 6002；

18.《城市测量规范》CJJ/T 8；

19.《城市地下管线探测技术规程》CJJ 61 ；

20.《卫星定位城市测量技术规范》CJJ/T 73 ；

21.《国家三、四等水准测量规范》GB/T 12898-2009；

22.《建设工程消防验收评定规则》GA 836 ；

23.《车库建筑设计规范》JGJ 100 ；

24.《地籍调查规程》TD/T 1001 ；

25.《1:500 1:1000 1:2000数字地形图测绘规范》DB35/T 1491-2015；

26.《连续运行基准站网网络RTK高程测量技术规范》DB35/T 1604；

27.《福建省城市规划管理技术规定》闽政文〔2017〕33号）；

第五条 甲方的权利与义务
（一）甲方应自合同签订之日起      个工作日内向乙方提供开展多测合一所需要的基础数据和技术资料，并协助乙方收集其他有关资料。
（二）在合同期内，甲方进行与本建设项目有关的讨论、询价、对外谈判、调研考察等活动所产生或者获得的与开展多测合一有关的信息资料，应及时提供给乙方，必要时可吸收乙方编制人员参加相关活动。
（三）甲方有义务为乙方进场开展测绘工作做好现场协调工作，保证乙方测绘工作得以顺利安全的开展。
（四）甲方按照约定及时向乙方支付本合同费用。
（五）在合同期内项目发生变化时，甲方应及时通知乙方。
（六）因为甲方责任造成乙方需要补测、返工重测或者需要进行测绘成果报告重大修改的，应增加相应费用，其数额由双方商定，并签订补充协议进行约定。
（七）乙方提交的多测合一测绘成果，甲方不得擅自修改、转让或转借给第三方使用，否则后果由甲方自负。
第六条 乙方的权利与义务
（一）乙方应在合同约定的时间内完成测绘成果，并使本测绘成果达到合同规定的要求。
（二）乙方提供的测绘成果存在瑕疵导致该建设项目无法得到审批，乙方应无条件完善修改。
（三）乙方应对甲方提供的资料承担保密义务。
（四）乙方免费向甲方提供测绘成果报告    份。甲方如要求增加测绘成果报告份数，乙方将按本单位规定，收取测绘成果报告的文印工本费。
第七条 合同金额与付款方式
1、测绘业务费用统计表
	序号
	测绘服务事项名称
	单价
	工作量
	金额

	1
	项目前期
测绘工作
	拨地测量
	
	
	

	
	
	首次登记
宗地测量
	
	
	

	
	
	建筑放线测量
	
	
	

	2
	竣工验收
登记测绘工作
	规划核实测量
	
	
	

	
	
	绿地测量
	
	
	

	
	
	人防测量
	
	
	

	
	
	消防测量
	
	
	

	
	
	地下管线测量
	
	
	

	
	
	用地复核测量
	
	
	

	
	
	宗地测量
	
	
	

	
	
	房产测绘
	
	
	

	合计金额
	


□测绘资料整改费用：
□其他费用：
合同金额为人民币            元整（￥        ）。
（二）付款方式：
1、分期支付
（1）本合同生效后    日内，支付测绘费用总价   %，即人民币       元整（￥        ）作为预付款或定金；
（2）（按照进度支付）；
（3）甲方收到全部测绘成果资料后     日内，支付测绘费用的剩余款，即人民币          元整（￥        ）。
2、其他支付方式，如一次性付款。
（三）乙方需开具发票种类：
（1）普通发票，或（2）增值税专用发票。
甲方开票信息：                      ；
                                         。
第八条 测绘成果交付
（一）交付内容
乙方提交的测绘成果包括：
                              ；
                              ； 

                              ； 

                              ；
                              ；
                              ；
（二）交付的形式、数量、时间及地点
书面资料（一式     份），电子资料         。
时间：                           。
地点：                              。
第九条 违约责任
（一）甲方的违约责任
1、本合同生效后，甲方无正当理由单方终止合同，乙方尚未实施测量作业的，甲方应向乙方支付等于合同约定项目总价款10%的违约金；乙方已开始实施测量作业的，甲方应向乙方支付项目总价款10%的违约金并按乙方实际完成的工程量支付测量工程款。
2、甲方未按期支付乙方测绘工程费，应向乙方支付逾期付款违约金，每逾期一日按应付工程费的千分之五支付逾期付款违约金。
3、因甲方未完整提供所需的审批资料和图纸原因造成乙方需要补测或修改完善测绘成果报告的，甲方应向乙方支付补测或资料修改完善费用，费用根据工作量情况由双方商定，并签订补充协议进行约定。
（二）乙方的违约责任
1、本合同生效后，乙方无正当理由单方终止合同或擅自中途停止履行合同的，应向甲方支付等于合同约定项目总价款的10%的违约金作为赔偿。
2、乙方未能按合同规定的时限提交测绘成果时，应向甲方偿付拖期损失费，每天的拖期损失费按本合同约定的单项工程价款的千分之五计算。因甲方原因、天气、交通、政府行为导致的延期除外。
3、乙方提供的测绘成果不合格，乙方应负责无偿给予重测或采取补救措施，以达到要求。因测绘成果不符合合同约定的要求(而又非甲方提供的图纸资料等原因所致)造成后果时，乙方应承担相应的法律责任。
4、对于甲方提供的图纸和技术资料以及属于甲方的测绘成果，乙方有义务保密，未经甲方不得向第三方提供或转让，否则，甲方有权对因此造成的损失追究责任。
第十条 不可抗力
发生不可抗力事件，一方在本合同项下受不可抗力影响而暂时无法履行的义务在不可抗力造成的延误期间自动中止，其履行期限应自动延长，延长期间为中止的期间，该方无须为此承担违约责任。如果发生不可抗力事件，致使无法继续履行合同或者不能实现合同目的的，双方均可以解除合同，自解除合同的书面通知送达对方时合同解除，双方均不需向对方承担违约责任。
提出不可抗力影响的一方应及时书面通知对方，并且在随后的十五日内向对方提供不可抗力发生和持续期间的充分证据。提出受不可抗力影响的一方，还应尽一切合理努力排除不可抗力对履行合同造成的影响。
发生不可抗力事件的，双方应立即进行磋商，寻求合理的解决方案，并且要尽一切合理努力将不可抗力造成的损失降低到最小程度。
第十一条  通知方式及争议解决
（一）一方因本合同及其补充协议的订立或者履行事项需要通知对方的，可采取（或者在采取其他通知方式之外附带采取）通过双方记载在本合同的双方联系人手机号码或者双方电子信箱向对方发送手机短信或者电子邮件的方式进行。一方就同一通知事项经以相同或者相近的短信文本或者电子邮件文本向对方发送两次手机短信或者两封电子邮件后（两次发送时间间隔不少于二十四小时，紧急情况除外），相关通知内容视为在第二次手机短信或者第二封电子邮件发送成功之时书面送达对方。
一方向对方寄送文件或者其他实物的，可采取上述方式以手机短信或者电子邮件书面告知对方，对方未在合理期限内提出质疑或者异议的，视为正常收到文件或者其他实物。
一方变更联系人手机号码或者变更电子邮箱的，应及时书面通知对方，否则自行承担一切不利后果。
（二）双方因本合同或其补充协议的订立或者履行而发生的争议，应协商、调解解决。协商、调解不成或者不愿协商调解的，确定按下列第    种方式解决：
1、提交          仲裁委员会仲裁；
2、向合同签订地人民法院起诉；
3、其他方式                       。
第十二条 其他
（一）本合同一式四份，具有同等法律效力，甲方和乙方各执两份。
（二）本合同经双方盖公章且由双方法定代表人或者委托代理人签姓名之后，自本合同记载的签订日期起生效。
（三）本合同存在未尽事宜或者出现需变更事项，双方可签订补充协议作出约定。本合同与补充协议之间或者补充协议与补充协议之间内容不一致的，以签订时间在后者为准。
（四）本合同签订之时即已形成的合同附件，与本合同内容不一致的，以合同内容为准。
本合同附件共    件，明细如下：
附件1：甲乙双方营业执照或者法人证书复印件
附件2：乙方测绘资质证书复印件

附件3：

......

甲方（盖章）：                       乙方（盖章）：
法定代表人/委托代理人：              法定代表人/委托代理人：
签订日期：        年     月    日
签订地点：
附件3

连城县工程建设项目“多测合一”工作流程图

   



















附件4

连城县行政服务事项办事指南（样表）

                                   单位名称： 

工程建设项目“多测合一”办事指南

	中介服务事项名称
	工程建设项目“多测合一”

	法律依据
	《中华人民共和国测绘法》、《中华人民共和国土地管理法》
《福建省测绘条例》、《福建省实施<中华人民共和国城乡规划法>办法》

	服务条件
	1、地形测量：明确测图范围；
2、拨地测量：取得选址意见书或土地预审意见书；
3、首次登记宗地测量：取得用地批文；
4、建筑放验线测量：场地平整、总平图、施工图已定稿送审；
5、规划核实测量：主体工程完工、绿化完成、管线已接市政；
6、用地复核测量：与规划核实同步开展；
7、绿地测量：与规划核实同步开展；
8、地下管线测量：与规划核实同步开展；
9、人防测量：与规划核实同步开展；
10、消防测量：与规划核实同步开展；
11、不动产测量（含房屋和土地）（实测）：房屋单体竣工，绿化、道路现状完成。

	服务流程
	项目对接-测绘材料收集-内业准备-现场测量-数据整理-质量检查-提交报告

	委托人

提供材料
	1、地形测量：
1.1授权委托书

1.2选址红线图或土地证（复印件）

2、拨地测量：
2.1 选址意见书或土地预审意见书
3、首次登记宗地测量：
3.1划拨土地：提交县级以上人民政府用地批准文件、划拨决定书（含用地红线图）及交地证明（原件）；

   出让土地：提交用地批准文件、国有建设用地使用权出让合同（含用地红线图）及交地确认书（原件）；

3.2 土地权利人复印件（个人提供身份证，单位提供营业执照及法人身份证）。



	委托人

提供材料
	4、建筑放验线测量：
4.1用地红线图原件、复印件、电子数据

4.2总平面图原件、复印件及拷盘
4.3各层平面和地下室平面施工图（复印件）及电子数据、建筑立、剖面图与效果图电子数据

5、规划核实测量：
5.1用地红线图原件、复印件、电子数据

5.2总平面图原件、复印件及拷盘

5.3单体竣工图复印件（平、立面图及拷盘）

5.4建筑工程规划许可证及附件复印件

5.5建筑工程规划建筑红线报告（放核样回单或规划监测报告）（复印件）

6、用地复核测量：
6.1用地批文及附图复印件

6.2土地出让合同复印件

6.3已有土地证复印件

6.4总平面图原件、复印件及拷盘

7、绿地测量：

7.1用地红线图原件、复印件、电子数据
7.2总平面图原件、复印件及拷盘

8、地下管线测量：

8.1用地红线图原件、复印件、电子数据

8.2管线综合图及各单一管线的竣工图（复印件）

9、人防测量

9.1人防设计审核意见书

9.2人防总平面图原件、复印件及拷盘
9.3图审后的建施地下室顶板平面图、人防区上部各栋建施一层平面图、地下室平面和剖面设计图（复印件）及拷盘

10、消防测量

10.1消防设计文件

10.2消防设计审核意见书

10.3总平面图原件、复印件及拷盘
10.4图审后的消防总平面图、建施各层平面图和地下室平面设计图（复印件）及拷盘、建筑立面图与效果图电子拷盘




	委托人

提供材料
	11、不动产测量（含房屋和土地）（实测）：

11.1建设工程规划许可证（正本、附件及附图〈建筑红线图〉）复印件

11.2总平面图复印件

11.3规划部门备案的建筑施工平面图复印件

11.4《二维门牌号码照片》复印件（已办理过楼盘表备案的不必提供）

11.5规划部门建设项目核实情况意见书复印件

11.6消防验收意见书或工程竣工验收备案表复印件

11.7竣工平面图

11.8楼盘表（原称统一标识）复印件（多产权需提供）

11.9土地证复印件

11.10用地红线图复印件、电子数据

备注：原件用于核对，在测绘工作完成后归还；

       拷盘是指将电子数据刻成光盘提供给测绘机构；

6-11项重复材料，提供一次即可。

	收费依据
	1．国家测绘局《关于印发〈测绘工程产品价格〉和〈测绘工程产品困难类别细则〉的通知》（国测财字〔2002〕3号）；
2．福建省物价局《关于规范房地产测绘收费的通知》（闽价房〔2008〕245号）

	收费标准
	参照以上收费标准，双方协商约定。

	服务时限
	测绘机构应在合同约定的测绘作业时间内完成测绘，并向各审批部门提交测绘成果报告。

	投诉电话
	县效能办投诉电话：0597-8935110

县自然资源局投诉电话：0597-3320392

	备注
	


委托测绘





开展测绘





提交成果





  成果汇交入库














地形测量（县自然资源局）


拨地测量（县自然资源局）


首次登记宗地测量


（县不动产登记部门）


建筑面积预测（县自然资源局、县住房和城乡建设局）





建筑放验线测量


（县自然资源局）

















由测绘作业单位出具符合规范或技术审查要求的测绘成果





测绘作业单位在提交测绘成果报告后的1个工作日内将电子版成果数据汇交至县自然资源局自然资源调查登记与测绘地理信息股





前期阶段














开展测绘作业





项目业主单位可自主委托服务中介机构进行测绘作业





一次性告知须开展的测绘事项及成果要求





规划核实测量、绿地测量、地下管线测量、用地复核测量                               （县自然资源局）





按测绘质量管理体系完成质检，测绘机构对成果质量终身负责。








测绘成果由测绘机构分别报送各部门








对汇交的测绘成果进行检查





 竣工验收办证阶段





人防测量、消防测量


（县住房和城乡建设局）





宗地测量


（县不动产登记部门）





成果符合要求直接入库，不符合要求退回整改到位后再次入库





房产测绘


（县不动产登记部门）
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