现场问题整改反馈照片

	反馈单位：连城县交通运输局
	桩号：X659线K2+100
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	边坡植物未修剪
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	上边坡杂草清理


现场问题整改反馈照片

	反馈单位：连城县交通运输局
	桩号：X659线K2+200

	[image: image3.png]




	边沟长草
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	边沟清理
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	罗坊塅中桥引桥缝较大、深且桥面被占用晒稻谷，伸缩缝未清
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沥青修补路面裂缝，连城县交通运输局2025年连城县农村公路安全隐患重点治理工程（三期）将对此破损路面进行道路重铺。
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	涵洞堵塞
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	涵洞清理


现场问题整改反馈照片

	反馈单位：连城县交通运输局
	桩号：Y122线K6+800

	[image: image11.jpg]




	路面破损

	[image: image12.jpg]




	路面冷沥青修补
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	路面积水
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	路面、边沟清理
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	局部溜方
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	路肩、溜方清理
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	边沟堵塞
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	边沟清理
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	波形护栏缺失
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	波形护栏修复
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	涵洞堵塞
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	涵洞清理
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	路肩堆土
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	路肩堆土清理
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	路面积水漫流、杂草未清理。
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养护单位已完成路肩杂草喷药处理，建设部门已将该路段纳入2025年连城县农村公路安全隐患重点治理工程（三期），

项目正在有序推进中。




