
附件1

连城冠豸山机场净空保护区内

新建、改（扩）建建（构）筑物净空审核程序

一、民航净空审核

（一）区域划设

以机场基准点为圆心，水平半径55公里的空间区域，由中国民用航空华东地区管理局负责实施净空审核。

（二）审核内容

建设项目对机场障碍物限制面、目视助航设施保护区、飞行程序及运行最低标准、民用航空无线电台（站）场地保护和民用机场电磁环境、民航气象探测环境等的影响。

机场净空参考高度由连城冠豸山机场障碍物限制面区域净空参考高度图（附件2）、连城冠豸山机场飞行程序净空参考高度图（附件5）等要素构成。翔业（连城）机场有限公司应当按照相关要求确定本机场净空参考高度，并报送中国民用航空华东地区管理局和县自然资源局。

（三）审批要求

1．《民用机场净空保护区域内建设项目净空审核管理办法》要求净空审核的建设项目，县自然资源局在审批建设项目规划许可前，应征求中国民用航空华东地区管理局净空审核意见，并按照中国民用航空华东地区管理局意见对批复项目的建（构）筑物高度进行审批。
2．在机场净空保护区域内，以下情形需要进行净空审核：

（1）距跑道中心线两侧各1.5公里、跑道两端外各4公里区域内的建设项目，拟建建（构）筑物最高点绝对标高高于跑道两端中点标高中最低标高的（详见附件2连城冠豸山机场机场障碍物限制面区域净空参考高度图，现为371.28米）；

（2）距跑道中心线两侧各1.5公里、跑道两端外各4公里区域范围外的建设项目，拟建建（构）筑物最高点绝对标高高于机场净空参考高度的（详见附件3连城冠豸山机场净空参考高度图）；

（3）除以上情形外，可能产生光污染、对空光源、对空流场及大量烟雾等情形，或者依据相应保护要求，民用航空无线电台（站）场地保护和民用机场电磁环境范围内（详见附件4连城冠豸山机场电磁环境保护区域图，涵盖林坊镇、文亨镇、莲峰镇、隔川镇、揭乐乡、塘前乡、北团镇、罗坊乡、宣和镇、朋口镇、莒溪镇、姑田镇），拟建建（构）筑物可能影响民用航空无线电台（站）场地保护和民用机场电磁环境的情形，如：

①无线电台（站）场地保护范围内：高大植物、堤坝、建筑物、金属栅栏、铁塔、塔吊等；

②铁路、公路；

③架空高压输电线、架空金属线、金属堆积物；

④电力设施：电力排灌站、变电站、光伏发电站、风力发电机、热电厂、核电厂等；

⑤无线电设施：无线电发射台（站）、无线电压制（阻断）设备；

⑥建设项目中含大型工科医设备：高频热合机、高频炉、工业电焊、超高频理疗机、农用电力设备、有无线电辐射的工业设施、海上钻井平台等；

⑦含掘土、采砂、采石等改变地形地貌活动的项目；

⑧其他在民用机场净空保护区域内可能影响民用航空无线电台（站）场地保护和机场电磁环境的情形。

    （4）在机场净空保护区域内，距跑道中心线两侧各1.5公里、跑道两端外各4公里区域范围外，对于涉及多个建设项目且短期内急需集中建设的场馆、园区等区块或者地块，县自然资源局在对区块或者地块进行合理分区后，可以在审批详细规划前向中国民用航空华东地区管理局征求专项净空审核意见。经中国民用航空华东地区管理局出具专项净空审核意见后，在专项净空审核意见中载明的有效时限内，符合详细规划的具体建设项目无需再次征求净空审核意见。

（四）资料要求

1．需要净空审核的建设项目，县自然资源局在征求中国民用航空华东地区管理局的书面意见时，应提供如下材料：

（1）征求净空审核意见的函（县自然资源局提供，原件一份）；

（2）建设项目情况说明表（建设单位提供，原件一式五份）；

（3）建设项目测绘报告（建设单位提供，原件一式五份）；

（4）建设项目用地红线图（建设单位提供，原件一份）；
（5）依据相应保护要求，对民用航空无线电台（站）场地保护和民用机场电磁环境可能存在影响的建设项目，应当提供电磁环境影响评估报告（建设单位提供，原件一份。首次不提供，审核部门在净空审核过程中，认为对民用航空无线电台（站）场地保护和民用机场电磁环境可能存在影响的，建设单位再单独提供）。报告应当依据相关法规标准，全面客观科学分析建设项目对民用航空无线电台（站）场地保护和民用机场电磁环境的影响；

（6）应用遮蔽原则的建设项目，需提供遮蔽物详细资料及遮蔽方案（建设单位提供，原件一份）。

2．建设项目经纬度坐标（大地坐标）、XY坐标（平面坐标）和相关高程数据一般应由建设单位委托具有乙级及以上测绘资质的单位出具，并加盖测绘单位和建设单位印章。其中，高程基准应当采用1985国家高程基准，经纬度坐标（大地坐标）应当采用2000国家大地坐标系和 WGS-84坐标系，XY坐标（平面坐标）所采用坐标系应当与用地红线图坐标系一致。测绘单位和建设单位对提供的坐标及高程数据的真实性负责。

3．建设项目净空审核所需的测绘、评估等费用，由建设单位（项目业主）自行承担。
（五）审核程序

对于障碍物限制面范围内纳入县自然资源局审批的，由县自然资源局负责做好净空审批资料的准备工作，并提交94750部队和中国民用航空华东地区管理局审核；对于障碍物限制面范围内未纳入县自然资源局审批的施工塔吊、通讯铁塔、电力设施、射灯、广告牌、新建宅基地建房等，由行业主管部门及属地乡（镇）人民政府负责净空审核资料的准备工作，资料完善后提交县自然资源局统一报送。各行业主管部门及属地乡（镇）人民政府负责经批复项目的管控工作，并向翔业（连城）机场有限公司提供具备乙级及以上资质测绘单位出具的复测资料。
（六）报送要求

县自然资源局征求建设项目净空审核意见的函及相关材料送至中国民用航空华东地区管理局，需要净空审核的建设项目在征求中国民用航空华东地区管理局净空审核意见期间，不计入建设项目相关规划许可审批时限。

（七）审核时限

中国民用航空华东地区管理局将在正式接收净空审核材料后的15个工作日内出具净空审核意见，并抄送给机场管理机构，此净空审核意见有明确的有效时限（一般不超过3年）。超过有效时限，且县自然资源局尚未核发建设项目工程规划许可的，应当重新征求净空审核意见。

二、驻地部队净空审核

对于障碍物限制面范围内纳入县自然资源局审批的，由县自然资源局向94750部队提供审核资料；未纳入县自然资源局审批的施工塔吊、通讯铁塔、电力设施、射灯、广告牌、新建宅基地建房等，由行业主管部门及属地乡（镇）人民政府负责净空审核资料的准备工作，由县自然资源局统一向94750部队提供以下审核资料：

（一）控高征求意见函

包括建设项目名称、坐标、申请高度、位置关系等。

（二）控高申报登记表

由建设单位提供，存在特殊情况的另附说明，加盖公章。

（三）边界控制点定桩报告

由建设单位委托具有乙级及以上资质的测绘单位出具，加盖公章。附测绘公司资质证明及营业执照。

（四）建设项目1：2000城市地形图

建设项目1：2000城市地形图A3纸打印，标注地块边界轮廓、控制点坐标，加盖县自然资源局和建设单位公章。

（五）建设项目与机场相对位置关系图

卫星图片标示建设项目与机场跑道的相对距离位置关系（A3纸打印），由建设单位出具，加盖公章。

（六）资料以PDF格式提交，另附控高申报登记表（word版本）。

（七）审批资料高度数据采用1985国家高程，确保上报数据一致、格式统一。

94750部队在正式接收新建宅基地建房净空审核资料后15个工作日内出具净空审核意见；其他建设项目在接到县自然资源局净空审核资料后20个工作日内出具净空审核意见。
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4:N25°47'16.01", E116°45'20.08"
5: N25°45'39.45", E116°49'36.82"
6: N25°44'23.19", E116°44'29.87"
7:N25°43'05.27", E116°47'57.07"
8:N25°43'22.78", E116°37'22.61"
19: N25°37'31.59", E116°41'49.28"
A20: N25°36'33.73", E116°44'57.39"
A21:N25°35'32.44", E116°40'32.45"
A22:N25°33'57.05", E116°44'46.10"
A23:N25°32'28.74", E116°29'10.50"
A24:N25°31'26.73", E116°31'56.03"
A25:N25°29'38.49", E116°36'44.52"
A26: N25°26'48.94", E116°44'15.30"
A27:N25°25'58.25", E116°46'29.81"
A28:N25°27'32.33", E116°47'12.88"
A29:N25°23'03.84", E116°59'03.21"
A30: N25°26'29.68", E116°26'27.31"
A31: N25°24'41.34", E116°31'31.09"
A32:N25°20'04.19", E116°43'48.05"
A33:N25°18'49.05", E116°43'38.70"
A34:N25°10'57.74", E116°41'13.08"
A35:N25°35'21.15", E116°12'25.55"
A36: N25°30'35.61", E116°34'12.35"
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