
连城县餐饮场所瓶装液化气安全

全覆盖联合检查工作方案
为吸取各地燃气安全事故教训，排查整治我县餐饮场所瓶装液化气安全隐患，压实经营单位主体责任，防范燃气安全事故，县住建局、县商务局决定对全县瓶装液化气使用餐饮场所开展全覆盖联合安全检查，结合我县实际，制定本方案。

一、工作目标

实现全县瓶装液化气餐饮用气场所全覆盖排查整治。摸清餐饮场所燃气使用底数，整治设施老化、违规操作、设备缺失等安全隐患，完善隐患排查、整改、复查、销号闭环管理。压实企业主体责任与部门、属地监管责任，提升餐饮行业燃气安全管理水平，严防燃气爆炸、火灾事故，保障群众生命财产安全。

二、人员组成

成立全县餐饮场所燃气安全联合检查工作专班，统筹本次排查整治工作。

组  长：县住建局、县商务局分管领导

副组长：县住建局燃气建设中心、县商务局业务股室负责人

成  员：县住建局、商务局抽调业务骨干组成联合检查组；各乡（镇）分管领导及业务骨干为属地整改跟踪人员。

专班办公室设在县住建局燃气建设中心，负责方案细化、人员调度、台账汇总、信息报送、隐患督办等日常工作。各乡（镇）设立工作联络组，确定1名联络员，负责辖区隐患督办、进度上报、工作对接。

三、职责分工

实行住建、商务联合检查、共同认定、共同督办机制，现场检查双方人员共同参与。

（一）县住建局燃气建设中心：牵头燃气设施技术核查。检查气瓶、软管、减压阀、报警装置、通风防爆等设施，查处私接私改、超期瓶、报废气瓶等违规行为，指导隐患技术整改，依法处置违法问题，建立隐患总台账。

（二）县商务局：督促餐饮经营单位落实安全生产主体责任。督促完善安全管理制度、日常巡查、员工培训及应急演练；核查经营合规性，推动隐患整改；对拒不整改单位开展约谈、通报督办。
（三）各乡（镇）人民政府：督促燃气安全隐患整改。收到《隐患整改通知书》后建立辖区整改台账，跟踪整改，拒不整改的及时上报联合检查组，配合停业、断气等执法；做好日常巡查和安全宣传，防止隐患反弹。

四、工作安排

（一）检查范围

全县所有使用瓶装液化石油气餐饮经营场所，含饭店、餐馆、小吃店、奶茶店、烧烤店、单位食堂等，做到全覆盖无遗漏。

（二）时间安排（总时长3个月）

1.动员部署、摸底建档阶段（第1个月上旬，10天）完成人员抽调分组，梳理餐饮场所基础台账，制定分片检查计划；召开部署会，开展业务培训，统一检查标准。组织餐饮经营单位开展自查自纠。

2.全面排查、集中整治阶段（第1个月下旬—第2个月底，50天）联合检查组分片逐户现场检查，逐项登记隐患，留存影像资料，建立“一店一档、一户一账”。一般隐患督促立即整改；限期整改隐患明确整改标准、时限；重大隐患责令停业、挂牌督办。乡镇联络员或网格员陪同现场检查，接收整改文书，同步开展属地督办。

3.复查销号、总结巩固阶段（第3个月，30天）各乡（镇）先行开展辖区隐患复查，核实整改情况后上报专班办公室；联合检查组开展复核“回头看”，对整改不到位的挂牌督办、依法处置。全部隐患销号后，梳理工作成效，建立长效监管机制，形成工作总结报告，落实常态化抽查。

五、检查内容

（一）用气场所安全条件

1.厨房用气环境是否达标，通风条件良好，不得与就餐区、疏散通道违规连通；

2.场所严禁违规住人、堆放易燃易爆物品，疏散通道、安全出口保持畅通；

3.气瓶存放远离火源热源电源，不超量存瓶，通风防爆设施到位。

（二）燃气设施设备安全

1.灶具具备熄火保护装置，不使用淘汰报废器具；

2.软管无老化破损，不超长、不私接三通，优先使用符合标准金属软管；

3.减压阀合格完好，按时更换；

4.可燃气体报警安装到位，通电正常运行。

六、工作要求

（一）压实责任，务求实效。各单位要高度重视本次专项检查，严格落实部门监管和属地管理责任，杜绝走过场、搞形式。检查人员严格对照标准开展现场核查，做到检查不留死角、隐患整治落地到位。

（二）规范流程，闭环管理。严格执行联合检查工作流程，规范做好现场记录、影像留存、文书下达、台账登记等工作，严格落实“发现‑登记‑整改‑复查‑销号”闭环机制，做到资料完整、过程可追溯。

（三）严肃督查，长效管控。专班办公室做好工作调度，对整改推进迟缓、隐患反复反弹的予以提醒督促。以本次专项检查为基础，健全常态化抽查、“回头看”机制，持续巩固整治成效。

附件：餐饮场所燃气安全联合检查表



